Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:  Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732»  
	Наименование структурного подразделения, рабочего места
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Срок
выполнения
	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4. Авторемонтная мастерская
	
	
	
	
	

	1. Участок ТО-2
	
	
	
	
	

	102. Электрогазосварщик 4 разряда
	Для приведения концентрации аэрозолей вредных веществ к нормативным значениям обеспечить дополнительную вентиляцию при проведении сварочных работ
	Снижение концентрации аэрозолей вредных веществ
	
	
	

	2. Участок текущего ремонта
	
	
	
	
	

	103. Электрогазосварщик 4 разряда
	Для приведения концентрации аэрозолей вредных веществ к нормативным значениям обеспечить дополнительную вентиляцию при проведении сварочных работ
	Снижение концентрации аэрозолей вредных веществ
	
	
	

	3. Шиномонтажный участок
	
	
	
	
	

	Вулканизационное отделение
	
	
	
	
	

	104. Прессовщик-вулканизаторщик
	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в вулканизационном отделении установить дополнительные светильники общего освещения
	Увеличение искусственной освещенности
	
	
	

	
	Для приведения концентрации аэрозолей вредных веществ к нормативным значениям провести ревизию местной вытяжной вентиляции в вулканизационном отделении 
	Снижение концентрации аэрозолей вредных веществ
	
	
	

	4. Кузовной участок
	
	
	
	
	

	1. Кузовное отделение
	
	
	
	
	

	105. Электрогазосварщик 4 разряда
	Для приведения концентрации аэрозолей вредных веществ к нормативным значениям обеспечить дополнительную вентиляцию при проведении сварочных работ
	Снижение концентрации аэрозолей вредных веществ
	
	
	

	106. Электрогазосварщик 4 разряда
	Для приведения концентрации аэрозолей вредных веществ к нормативным значениям обеспечить дополнительную вентиляцию при проведении сварочных работ
	Снижение концентрации аэрозолей вредных веществ
	
	
	

	107. Электрогазосварщик 4 разряда
	Для приведения концентрации аэрозолей вредных веществ к нормативным значениям обеспечить дополнительную вентиляцию при проведении сварочных работ
	Снижение концентрации аэрозолей вредных веществ
	
	
	

	2. Кузнечно-сварочное отделение
	
	
	
	
	

	108. Кузнец ручной ковки 4 разряда
	Обеспечить рабочего виброзащитными перчатками
	Защита от вредного воздействия локальной вибрации
	
	
	

	
	Для приведения концентрации аэрозолей вредных веществ к нормативным значениям провести ревизию местной вытяжной вентиляции в кузнечном отделении
	Снижение концентрации аэрозолей вредных веществ
	
	
	

	109. Электрогазосварщик 4 разряда
	Для приведения концентрации аэрозолей вредных веществ к нормативным значениям обеспечить дополнительную вентиляцию при проведении сварочных работ
	Снижение концентрации аэрозолей вредных веществ
	
	
	

	3. Малярное отделение
	
	
	
	
	

	110. Маляр
	Для приведения концентрации аэрозолей вредных веществ к нормативным значениям провести ревизию вытяжной вентиляции в малярном отделении 
	Снижение концентрации аэрозолей вредных веществ
	
	
	

	5. Участок подготовки производства
	
	
	
	
	

	Аккумуляторное отделение
	
	
	
	
	

	111. Аккумуляторщик
	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в аккумуляторной установить дополнительные светильники общего освещения
	Увеличение искусственной освещенности
	
	
	

	
	Для приведения концентрации аэрозолей вредных веществ к нормативным значениям обеспечить дополнительную вентиляцию при проведении паяльных работ
	Снижение концентрации аэрозолей вредных веществ
	
	
	

	6. Отделение нестандартного оборудования
	
	
	
	
	

	113. Электрогазосварщик 5 разряда
	Для приведения концентрации аэрозолей вредных веществ к нормативным значениям обеспечить дополнительную вентиляцию при проведении сварочных работ
	Снижение концентрации аэрозолей вредных веществ
	
	
	

	7. ОГМ
	
	
	
	
	

	114. Электрогазосварщик 5 разряда
	Для приведения концентрации аэрозолей вредных веществ к нормативным значениям обеспечить дополнительную вентиляцию при проведении сварочных работ
	Снижение концентрации аэрозолей вредных веществ
	
	
	


Дата составления: _________________

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

	Главный инженер
	
	
	
	Комлев С.Л.
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	Ф.И.О.
	
	(дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

	Начальник ПЭО
	
	
	
	Герасименко Е.Н.
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	Ф.И.О.
	
	(дата)

	Начальник производства
	
	
	
	Балашов Г.А.
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(дата)

	Начальник ООТ
	
	
	
	Дудников В.М.
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(дата)

	Уполномоченный по ОТ ППО
	
	
	
	Неметов С.Н.
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(дата)


Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	
	
	
	
	
	
	

	(№ в реестре)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(дата)


